D:\Сайт\logo_new2.jpg

ООО «АмурТехКом», ИНН 2801214801, ОГРН 1152801011285,

р/сч «ВТБ» 40702810309020001838, к/сч 30101810400000000727, БИК 040813727,

675000, Амурская область г. Благовещенск ул. Горького, д.9.

e-mail: [amur@atk28.ru](mailto:amur@atk28.ru) www.atk28.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фронтальные погрузчики MOLOT** | | |
| **D:\Работа АТК\Фото для объяв\MOLOT 300\Для прайса.jpg** | **Фронтальный погрузчик MOLOT 300T**  ГП 1,9 тонны, ковш 1,3 м3 (2100x960 мм), быстросъёмная каретка, джойстик, предпусковой подогреватель. Шины 16/70-24. Двигатель YUCHAI, модель YCD4J2 T-115, 85 kw/115 л.с.. Масса 5800 кг. Габариты: 6200х2100х2090. | **Склад Благовещенск,**  **цена 1350 000 рублей**  **В наличии** |
| **D:\Работа АТК\Фото для объяв\MOLOT 300M\IMG-20171214-WA0000.jpg** | **Фронтальный погрузчик MOLOT 300М**  ГП 1,5 тонны, ковш 2 м3, удлиненная стрела, высота разгрузки 5 метров, быстросъёмная каретка, джойстик, кондиционер. Шины 16/70-20. Двигатель 76 kw/104 л.с.. Масса 6400 кг. | **Склад Благовещенск,**  **цена 1250 000 рублей**  **В наличии** |
| **Фронтальные погрузчики NEO** | | |
| **D:\АТК\Фото для объяв\NEO 180S\image4.JPG** | **Фронтальный погрузчик NEO 180T**  ГП 0,8 тонны, ковш 0.8м3, джойстик, предпусковой подогреватель Шины 20,5/70-16. Двигатель YUCHAI YN27, 42 kw/57 л.с. Масса 3000 кг. Габариты 5200х1970х2640 | **Склад Благовещенск,**  **цена 780 000 рублей**  **В наличии** |
| **H:\САЙТ!!!\ФОТО\ПОГРУЗЧИКИ\МАЛЫШИ\NEO 200\IMG_2113.JPG** | **Фронтальный погрузчик NEO 200**  ГП 1,5 тонны, ковш 1 м3, быстросъёмная каретка, джойстик, предпусковой подогреватель Шины 23,5/70-16. Двигатель YCD4R11G-68 , 50 кВт/68 л.с. Масса 4200 кг. Габариты 5900х2000х2700 | **Склад Благовещенск,**  **цена 20 500$** |
| **H:\САЙТ!!!\ФОТО\ПОГРУЗЧИКИ\МАЛЫШИ\NEO L200\NEO L200 (лето)\DSC00848.JPG** | **Фронтальный погрузчик NEO S200**  ГП 1,5 тонны, ковш 1 м3, быстросъёмная каретка, джойстик, кондиционер, камера з/х, Шины 23,5/70-16. Двигатель YCD4R11G-68, 50 kw/68 л.с. Масса 4200 кг. Габариты 5800х1900х2700. | **Склад Благовещенск,**  **цена 22 000$** |
| **D:\АТК\Договора\ТЦБ NEO 300T Чебоксары\QQ图片20161007142918.jpg** | **Фронтальный погрузчик NEO 300**  ГП 1,9 тонны, ковш 1,5 м3, быстросъёмная каретка, джойстик, предпусковой подогреватель. Шины 16/70-24. Двигатель YUCHAI, модель YCD4J2 T-115, 85 kw/115 л.с.. Масса 5800 кг. Габариты: 6700х2104х3050. | **Склад Благовещенск,**  **цена 1350 000 рублей**  **В наличии** |
| **D:\АТК\Договора\ИП Абрамов NEO 300S Бирабиджан\QQ图片20161018132601.jpg** | **Фронтальный погрузчик NEO 300S**  ГП 1,9 тонны, ковш 1,5 м3, быстросъёмная каретка, джойстик, кондиционер, камера з/х, предпусковой подогреватель. Шины 16/70-24. Двигатель YUCHAI, модель YCD4J2 T-115, 85 kw/115 л.с.. Масса 5800 кг. Габариты: 6700х2104х3050. | **Склад Благовещенск,**  **цена 26 000$** |
| **H:\САЙТ!!!\ФОТО\ПОГРУЗЧИКИ\МАЛЫШИ\NEO 933\IMG_6491.JPG** | **Фронтальный погрузчик NEO 933**  ГП 3 тонны, ковш 1,65 м3, предпусковой подогреватель. Шины 17,5-25. DEUTZ WP6G125E22, kw92/лс.125 Масса 7500 кг. Габариты: 6800х2250х3050 | **Склад Благовещенск,**  **цена 36 000$** |
| **Фронтальные погрузчики FUKAI** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **H:\САЙТ!!!\ФОТО\ПОГРУЗЧИКИ\МАЛЫШИ\FUKAI ZL918\20151021_110316.jpg** | **FUKAI ZL918S**  ГП 0,9 тонны, ковш 0,8 м3, управление джойстик. АКПП.  Двигатель 52 л.с. Масса 3100 кг. Габариты: 5400х1800х2700 | **Склад Благовещенск,**  **цена 780 000 рублей**  **В наличии** |
| **D:\Работа АТК\Фото для объяв\FUKAI ZL930\для кп.jpg** | **FUKAI ZL930S**  ГП 1.5 тонны, ковш 1,2/1,5 м3, управление джойстиком. АКПП. Двигатель 82 л.с. Масса 5200 кг. Колеса 16/70-20. Габариты: 6300х2050х2950 | **Склад Москва,**  **цена 1300 000 рублей**  **В наличии** |
| **H:\САЙТ!!!\ФОТО\ПОГРУЗЧИКИ\МАЛЫШИ\FUKAI ZL936\20150331_164636.jpg** | **FUKAI ZL936S**  ГП 1,9 тонны, ковш 1,5/1,7 м3, управление джойстиком. АКП Двигатель YUCHAI 108 л.с. Масса 5800 кг. Габариты: 6500х2250х3100 | **Склад Благовещенск,**  **цена 1350 000 рублей**  **В наличии** |
| **D:\Работа АТК\Фото для объяв\FUKAI ZL960\для прайса.jpg** | **FUKAI ZL960**  ГП 3 тонны, ковш 1,6/2 м3, управление джойстиком. АКП Двигатель WP6G125E23 125 л.с. Масса 7500 кг. Габариты: 7000х2100х3200 | **Склад Благовещенск,**  **цена 36 000$** |
| **Тралы** | | |
| C:\Users\Manager1\Desktop\ТЕЛЕФОН\3 оси\3 оси\20130508_095600.jpg | Трайлер (прицеп) **TONGYADA** (г/п 60 тонн), 3 оси. Длина рабочей площадки 11,8 м, ширина 2,5 м + уширители 2\*0,25м., высота площадки 0,9 м. Колеса 235/80R17,5. Коники 10 шт., емкость для топлива V-1.5м3. | **Склад Благовещенск,**  **цена 27 000$** |
| **Сваебойное оборудование** | | |
|  | Свайный дизель-молот HD36 | **Склад г. Москва**  **Цена 3000 000 рублей**  **В наличии** |
|  | Гидравлический вибромолот SV50L | **Склад г. Москва**  **Цена 2100 000 рублей**  **В наличии** |

**Цены указаны с 18% НДС. Расчет производится в рублях по курсу установленному ЦБ РФ на день оплаты.**